様式第１１号（上）（第１３条関係）

庫外貯蔵所査察結果通知書
　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　所属
　　　　　　　　　　　　　階級　　　　　　　氏名　
あなたが（所有・管理・占有）している下記の火薬類の保管場所について、　　年　　月　　日火薬類取締法第43条第１項の規定に基づき査察を行ったところ、
・下記の印を付した事項に不備が認められますので、速やかに改善されますよう通知します。
　　・異常はありませんので、この状態を維持してください。
なお、　　年　　月　　日までに改修結果又は改修計画を文書で西はりま消防組合消防長（消防署長）あて報告してください。
記
火薬類保管場所の名称		
火薬庫保管場所の所在地		
検査項目	違　　反　　指　　摘　　事　　項	
貯蔵数量	□貯蔵数量超過（規１５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・	
貯蔵・貯蔵上の取扱い	□必要のない者の立ち入り　　　　　　　　　□爆発・発火・燃焼しやすい物件のたい積
□搬出入装置・携帯電燈以外の燈火の持ち込み□施設内での荷造・荷解
□製造後１年以上経過した火薬類への注意懈怠
□ダイナマイトの貯蔵中ニトログリセリンが滲出した場合の措置違反
□外箱からニトログリセリンが滲出した場合の措置違反
□アジ化鉛使用雷管と銅使用雷管との混積（規１６本文）
□火災・盗難防止の注意懈怠（規１６・１）	
がん貝用煙火の貯蔵	□壁・天井・床（２階以上）の構造不備（規１６・２イ）
□扉の構造不備（規１６・２ロ）　　　　　□窓・通気・換気孔の設置（規１６・２ハ）
□自動消火設備の不備（規１６・２ニ）	
規１５表（１）（イ）販売業者、規１５表（２）土木事業者等	□建物構造の不備（規１６・３イ）□扉の構造不備（規１６・２ロ）
□扉の盗難防止措置不適（規１６・２ロ）□屋根の構造不備（規１６・３ハ）
□天井裏等の盗難防止用金網の不備（規１６・３ハ）
□建物内面構造の不備（規１６・３ニ）□自動警報装置の未設置（規１６・３ホ）
□自動警報装置の維持管理不適（規１６・３ヘ）□帳簿の記録等不適（規１６・３ト）	
	金属製ロッカー等の設備に収納	□鍵等による盗難防止措置不適（規１６・４イ）
□設備の持ち運びが容易（規１６・４ロ）□設備内面構造の不備（規１６・４ハ）
□自動警報装置の未設置（規１６・４ニ）
□自動警報装置の維持管理不適（規１６・４ホ）□帳簿の記録等不適（規１６・４へ）	
規１５表（１）（ロ）販売業者	□設備の持ち運びが容易　　　　□設備内面構造の不備（１６・４の２ロ）
□自動警報装置の未設置　　　　□自動警報装置の維持管理不適（規１６・４の２本文）
□設備外での貯蔵（規１６・４の２イ）□設備の外壁構造の不備（１６・４の２ロ）
□設備の扉の構造不備（規１６・４の２ハ）□設備内の棚の構造不備（１６・４の２ニ）
□排気孔の構造の不備（規１６・４の２ホ）	
規１５表（３）（４）	□湿気が多い（細９①１）□人の出入り多い（細９①２）
□付近に引火・燃焼しやすいものあり（細９①３）
□５ｍ以内に火気取扱所あり（細９①４）　□建物等周囲の壁の構造不備（細９①５）
□扉の構造不備、施錠なし（細９①６）　　□建築物の内面構造不備（細９①７）
□火薬・爆薬と火工品の混積、火薬類以外のものの貯蔵（細９①８）	
規１５表（５）	□設備構造の不備（規１６・５）□設備の施錠不備（規１６・５）	
（注）１　　違反指摘あり　２□無印適合　３　改修済　４　□訂正
指摘事項について疑義があるときは、担当　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　まで照会してください。
法令の略称　規：火薬類取締法施行規則
細：火薬類取締法施行細則（昭和３７年５月１５日兵庫県規則第３５条）